# **Algemene beschrijving**

Diepspoel wand wc gemaakt uit sanitair porselein met beperkt zichtbare sifon en onzichtbare bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof toevoerbocht die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

Het water komt zijdelings de pot in krijgt daardoor een draaiende beweging die nog versterkt wordt door een specifiek ontworpen spoelvin.

De kunststof toevoerbocht wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand.

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

De hang wc is bolvormig tot op het einde tegen de muur zonder versmalling naar achter toe.

Het oppervlak vertoont geen inkeping om de bevestiging te verbergen en is volledig glad

De zitting en het deksel zijn afgestemd op de vormgeving van de pot en zijn daardoor 100% compatibel.

De Easymount scharnieren zorgen voor een fixatie langs boven en zijn voorzien van soft-close quick release technologie

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

Het materiaal van de zitting is van hoogwaardig Duroplast materiaal

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6L volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Wand wc weerstaat aan een statische druk van 400kg gedurende 1 uur.

Zitting weerstaat aan een statische belasting van 175kg gedurende 1uur

TurboFlush zonder spoelboord

Diepte: 53cm

Breedte: 35.5cm

Hoogte: 33.5cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op 420mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich 85mm van de vloer

Dmv EFF3 verdoken bevestiging

# **Afbeelding**

