# **Algemene beschrijving**

* wc-pot (hang-wc) met douche-arm, voor het reinigen met water van de anale zone van het lichaam, die voldoet aan de eisen van Belgaqua, aan de normen NBN EN 1717 en NBN EN 13077, en die een CE-markering heeft
* wc-pot zonder spoelrand: doordat het spoelwater een draaiende beweging maakt in de wc-pot, is de spoeling akoestisch geoptimaliseerd en hygiënisch. De toegepaste TurboFlush spoeltechnologie is hydraulisch geoptimaliseerd door gebruik van kunststof spoelverdeler
* de witte zitting heeft achter het deksel een wit sierplaatje dat toegang

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* Glasporselein met een maximaal waterabsorptievermogen van 0.5%
* keramische diepspoel-wc-pot met vuilafstotend keramisch oppervlak
* de zitting is van kunststof

# **Eigenschappen**

* de aanwezigheidssensor detecteert de gebruiker
* de douchearm wordt voor elk gebruik met water gespoeld
* de douchearm reinigt met water op lichaamstemperatuur
* de douchearm wordt na elk gebruik met water gespoeld
* de productie van warm water via geïntegreerde boiler (activatie na gebruikersdetectie)
* voor het water de anale douche verlaat, wordt het in een bol geïnjecteerd en vermengd met lucht, waardoor een draaiende beweging ontstaat en een zachtere straal wordt verkregen
* temperatuur van douchewater instelbaar (via Home app)
* douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen (va afstandsbediening)
* douchearm positioneerbaar in vijf standen (via Home app)
* oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
* ontkalkingsprogramma
* gebruikersdetectie
* wc-zittingsring en wc-deksel met SoftClosing
* wc-deksel met SoftOpening
* instellingen aanpasbaar met afstandsbediening of met een App van dezelfde fabrikant
* aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
* aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
* externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
* externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 37 | , | 5 |  | cm |
| lengte: | 56 | , | 5 |  | cm |

# **Technische gegevens**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschermingsklasse | : | I |
| Beschermingsgraad | : | IPX4 |
| Nominale spanning |  | 230 V AC |
| Netfrequentie | : | 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | : | 1850 W |
| Opgenomen vermogen energiespaarmodus / bij ingeschakelde verwarming | : | ≤ 0,5 W |
| Stromingsdruk min | : | 50-10000 kpa |
| Bedrijfstemperatuur | : | 5–40 °C |
| Instelbereik watertemperatuur | : | 34–40 °C |
| Doucheduur | : | 20 s |
| Maximale belasting wc-zitting | : | 150 kg |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeelding**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |