# **Reservoir**

* gecertificeerd door Belgaqua
* kunststof spoelreservoir
* enkel verkrijgbaar in het wit
* inhoud: 9 liter
* het reservoir is voorzien van de 2-toetsen-spoeltechniek
* de hoeveelheid spoelwater is afhankelijk van de gebruikte bedieningstoets
* kleine toets: 3 tot 4 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
* grote toets : 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
* de bedieningstoetsen zijn rechts in het deksel geïntegreerd
* om condens te vermijden is het reservoir inwendig voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
* de wateraansluiting in messing van 3/8" kan links, rechts, of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
* het reservoir wordt geleverd met uitlijningsstrip en ophangbeugels voor de bevestiging van het reservoir tegen de wand

# **Vlotterkraan uit kunststof**

* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

# **Klok uit kunststof met overloop**

* zonder hulpstukken of gereedschap kan men de installatie instellen op een grote spoeling van 6 of 9 liter (hoeveelheid spoelwater van de grote toets)
* zonder hulpstukken of gereedschap kan men de installatie instellen op een kleine spoeling van 3 tot 4 liter (hoeveelheid spoelwater van de kleine toets)
* de delen van de klok die de kleine-spoeling bevelen, zijn met het oog op herkenbaarheid in een blauwe kleur uitgevoerd
* de klok bezit 4 uitsparingen die kunnen dienen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Spoelbuis**

* men verbindt het reservoir met de wc door een urinebestendige spoelbuis   
  (Ø 50/44) in kunststof
* door een schroefkoppeling verbindt men reservoir en spoelbuis

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.