# **Algemene beschrijving**

De individuele zitting, met deksel, is vervaardigd uit hoogwaardig duroplast materiaal. Met een hoge mechanische weerstand. Getest op 175kg gedurende 3 uur

De zitting is uitgerust met 4 buffers waarvan de voorste steunen en de achterste licht zweven.

De zitting heeft een overlappend design. En is voorzien van roestvrij stalen scharnieren zonder dempingsmechanisme

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het het deksel

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Zitting en deksel uit duroplast.

Scharnieren uit roestvrij staal

# **Eigenschappen**

Grote mechanische sterkte volgens DIN19516

Hoge hittebestendigheid

Lage uitzetting, hoge maatvastheid

Diepte: 44.8cm

Breedte: 36.2cm

Hoogte: 5cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Scharnieren worden na montage langs de onderkant op de closetpot vastgezet

# **Afbeelding**

