# **Algemene beschrijving­**

* doucheplaat voor het maken van een inloopdouche waarvan de bovenkant gelijk komt met de bovenkant van de vloertegels (vloerbekleding)
* bij onvoldoende chapehoogte kan een verhoogde montage van de doucheplaat, tot 2 cm boven de afgewerkte vloer, worden toegepast
* de afvoeropening, 90 mm, in de doucheplaat zit in het midden van de korte zijde

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* de doucheplaat is gemaakt van een polymeer gebonden mineraal materiaal met volgende grondstoffen: aluminiumhydroxide, natuurlijke minerale vulstof, kunsthars (bindmiddel)
* de dichtingsfolie rondom de doucheplaat is opgebouwd uit 3 lagen:
* aan beide zijden is een hechtlaag van rekbaar vlies van zachte witte PP
* de middelste dichtingslaag is gemaakt van een thermoplastische elastomeer TPE en heeft een blauwe kleur

# **Eigenschappen**

* materiaal van de doucheplaat is:
* waterafstotend
* schokvast
* homogeen, niet poreus
* de doucheplaat, van witte kleur, is gekleurd in de massa
* de doucheplaat is slipvast: ze is klasse B voor nat belaste blote-voetenzone volgens   
  DIN 51097
* de doucheplaat is belastbaar met maximaal 300 kg
* de dichtingsfolie voor dunbedmortel is voorgemonteerd
* de dichtingsfolie die rondom de doucheplaat is aangebracht heeft een breedte van 10 cm
* de dichtingsfolie is in de hoeken voorgevouwen om de dichtingsfolie gemakkelijk in een opstaand hoekje te vouwen

# **Afmetingen en toebehoren**

* de dikte (hoogte) van de doucheplaat is steeds 4,5 cm
* de inbouwhoogte, de hoogte van de vloeropbouw, is afhankelijk van het gebruikte toebehoren:
* zie bestek: Setaplano toebehoren
* de doucheplaat is beschikbaar in volgende afmetingen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L  lengte (lange zijde)  [cm] | | B  breedte (korte zijde)  (sifonkant)  [cm] | |  |
| 80 |  | 80 |  |  |
| 100 |  | 80 |  |  |
| 120 |  | 80 |  |  |
| 140 |  | 80 |  |  |
| 150 |  | 80 |  |  |
| 90 |  | 90 |  |  |
| 100 |  | 90 |  |  |
| 120 |  | 90 |  |  |
| 140 |  | 90 |  |  |
| 180 |  | 90 |  |  |
| 100 |  | 100 |  |  |
| 120 |  | 100 |  |  |
| 140 |  | 100 |  |  |
| 120 |  | 120 |  |  |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A close up of a logo  Description automatically generated | A picture containing antenna, object  Description automatically generated |

legende:

L = lengte

B = breedte

H = hoogte