# **Reservoir**

* gecertificeerd door Belgaqua
* kunststof spoelreservoir met een deksel dat d.m.v. 2 schroeven op het reservoir wordt bevestigd
* enkel verkrijgbaar in het wit
* inhoud: 9 liter
* hoeveelheid spoelwater: 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
* de bedieningstoets is rechts in het deksel geïntegreerd; de spoeling wordt geactiveerd door rechts op de toets te drukken
* mogelijkheid om de spoeling te onderbreken door links op de toets te drukken
* om condens te vermijden is het reservoir inwendig voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
* de wateraansluiting in messing van 3/8" kan links, rechts, of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
* men bevestigt het reservoir d.m.v. 2 bouten met een vleugelmoer op de wc-pot; de bouten komen niet in aanraking met het water
* de bodem van het reservoir, gespoten uit een stuk, bevat glijgleuven die een langs- en dwarsregeling van de bevestigingsbouten toelaat
* de dichting tussen reservoir en wc‑pot maakt deel uit van de levering

# **Vlotterkraan uit kunststof**

* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

# **Klok uit kunststof met overloop**

* de overloopbuis bezit een dubbel kraagstuk voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.