# **Algemene beschrijving**

* een installatiesysteem dat wordt opgebouwd uit gegalvaniseerde profielen en profielverbinders, waaraan montage-elementen voor sanitaire toestellen worden bevestigd. Zo ontstaat na afwerking met geïmpregneerde gipsplaten een uiterst stabiele constructie “type lichte wand” die tegelklaar is.
* de fabrikant stelt berekeningssoftware ter beschikking
* plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Plaatsingsmogelijkheden**

* vóór een muur of wand en afgewerkt met gipsplaten
* als scheidingswand en langs beide zijden afgewerkt met gipsplaten
* als volledig vrijstaande wand en afgewerkt met gipsplaten

# **Beschrijving volgens elementtype**

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor frontbediening**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* spoeling naar keuze: twee toetsen of spoel/stop
* na de afwerking van de toiletruimte kan de bedieningsplaat zonder gereedschap op het reservoir gemonteerd worden
* uitgerust met:
* bevestigingsset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* spoelbocht (ø56 x ø45)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* ruwbouwdoos met bevestigingsgaten voor de bedieningsplaat, die voor het plaatsen van de bedieningsplaat zonder gereedschap ingekort wordt in functie van de afwerkingsdikte
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* de hoekstopkraan met verdraaibeveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
* de wateraansluiting, R1/2”, kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de horizontale beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor frontbediening, voor aansluiting op een externe geurextractie**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* spoeling naar keuze: twee toetsen of spoel/stop
* na de afwerking van de toiletruimte kan de bedieningsplaat zonder gereedschap op het reservoir gemonteerd worden
* uitgerust met:
* bevestigingsset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* spoelbocht (ø56 x ø45) met aftakking voor aansluiting van een externe geurextractie (mof ø50)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* ruwbouwdoos met bevestigingsgaten voor de bedieningsplaat, die voor het plaatsen van de bedieningsplaat zonder gereedschap ingekort wordt in functie van de afwerkingsdikte
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* de hoekstopkraan met verdraaibeveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
* de wateraansluiting, R1/2”, kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de horizontale beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor frontbediening, uit te rusten voor een interne geurextractie**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* spoeling met twee toetsen
* na de afwerking van de toiletruimte kan de bedieningsplaat zonder gereedschap op het reservoir gemonteerd worden
* interne geurextractie kan pas geactiveerd worden na montage van bijhorende extractieset
* uitgerust met:
* bevestigingsset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* ventilatieleiding tussen spoelbocht en de rechterbovenzijde van het spoelresevoir voor aansluiting op een interne geurextractie
* spoelbocht (ø56 x ø45)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* ruwbouwdoos met bevestigingsgaten voor de bedieningsplaat, die voor het plaatsen van de bedieningsplaat zonder gereedschap ingekort wordt in functie van de afwerkingsdikte
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir met een verdikking bovenaan rechts voor het inbouwen van ventilator en actieve koolfilter, is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* de hoekstopkraan met verdraaibeveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
* de wateraansluiting, R1/2” is naar boven gericht
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de horizontale beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor frontbediening (inbouwhoogte circa 114 cm), geschikt voor iets kleinere bedieningsplaten** **(ong. 21,2 cm x 14,2 cm)**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* uitgerust met:
* bevestigingset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* spoelbocht (ø56 x ø45)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets, en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* wateraansluiting: met hoekstopkraan, R1/2”, links in de zijwand
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de horizontalee beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale opwaartse beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor bovenbediening of frontbediening (inbouwhoogte circa 100 cm)**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* uitgerust met:
* bevestigingset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* spoelbocht (ø56 x ø45)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets, en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* wateraansluiting: met hoekstopkraan, R1/2”, links in de zijwand
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de verticale neerwaartse of horizontale beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale opwaartse beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor hang-wc, met inbouwspoelreservoir voor bovenbediening of frontbediening (inbouwhoogte circa 86 cm)**

* geschikt voor hang-wc’s met een maximale lengte van 70 cm (afhankelijk van de plaatsingstechniek) en een maximale statische belasting van 400 kg (NBN EN 997)
* gecertificeerd door Belgaqua
* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* uitgerust met:
* bevestigingsset M12 voor hang-wc; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of   
  23 cm) bevinden zich in de console
* spoelbocht (ø56 x ø45)
* toevoer- (ø45) en afvoermanchet (ø90)
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* wachtbuis, in de linkerzijde van het element, waarin een flexibele aansluitslang voor de watertoevoer van een douche-wc kan geïnstalleerd worden
* voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
* spoelreservoir:
* het PE spoelreservoir is uit één stuk geblazen
* de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
* de hoeveelheid spoelwater is 4,5 of 6 of 7,5 liter voor de grote toets, en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets
* het reservoir is bekleed met een EPS-condensisolatie
* wateraansluiting: met hoekstopkraan, R1/2”, links in de zijwand
* overbrengingsmechanisme tussen bedieningsplaat en klok: een kantelinrichting brengt de verticale neerwaartse of horizontale beweging, afkomstig van het indrukken van de bedieningsplaat, over naar een verticale opwaartse beweging, die de klok naar omhoog trekt
* vlotterkraan uit kunststof:
* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB(A) bij een waterdruk van 3 bar)
* klok uit kunststof met overloop:
* op de klok kan een pneumatische bediening van op afstand gemonteerd worden
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Montage-element voor urinoir - universeel model**

* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* uitgerust met:
* bevestigingsset M8 voor urinoir, bevestigingen in hoogte en breedte instelbaar
* in hoogte en diepte instelbare, draaibare afvoerbocht uit PE (ø50) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* toevoermanchet (ø32)
* in hoogte instelbare spoelleiding (flexibele aansluitslang)
* reukafsluiter met sifonische werking
* voorgemonteerde ruwbouwdoos (15 x 15 cm) voor urinoirspoeling

# **Montage-element voor urinoir - universeel model voor sproeikop**

* bezit een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* uitgerust met:
* bevestigingsset M8 voor urinoir, bevestigingen in hoogte en breedte instelbaar
* in hoogte en diepte instelbare, draaibare afvoerbocht uit PE (ø50) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
* in hoogte instelbare spoelleiding (flexibele aansluitslang) met aansluitbocht R ½" voor aansluiting met het urinoir
* reukafsluiter met sifonische werking
* voorgemonteerde ruwbouwdoos (15 x 15 cm) voor urinoirspoeling

# **Universele montageplaat**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 30 | , | 8 |  | cm |  |
| lengte: | 57 | , | 8 |  | cm |  |
| dikte: | 3 |  |  |  | cm |  |

* de multiplex montageplaat, met afgeschuinde hoeken, ligt in hetzelfde vlak als de profielen van de lichte wandconstructie
* een tand-groef-verbinding zorgt voor een goede verankering met de profielen

# **Montageset voor wastafel, voor montage van de kraan op de wastafel, met inbouwreukafsluiter**

* uitgerust met:
* bevestigingsset M10 voor wastafel
* 2 muurplaten (tussenafstand 18,9 cm), R 1/2” x Rp1/2”, voor de aansluiting van koud en warm water en de bevestiging van stopkranen
* inbouwreukafsluiter uit PP
* verticaal afvoerstuk uit PE (ø50)
* de bijhorende afdekplaat en aansluitbocht zijn verkrijgbaar in alpien wit, glansverchroomd en rvs-look

# **Montageset voor wastafel, voor montage van de kraan op de wastafel**

* uitgerust met:
* bevestigingsset M10 voor wastafel
* 2 muurplaten (tussenafstand 7,6 cm of 15,3 cm), R 1/2” x Rp1/2”, voor de aansluiting van koud en warm water en de bevestiging van stopkranen
* draaibare afvoerbocht uit PE (ø50) met aansluitdichting (ø32)
* afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de waterafvoer te verminderen

# **Montage-element voor hangbidet**

* uitgerust met:
* bevestigingsset M12 voor bidet; de bevestigingsgaten (tussenafstand 18 cm of 23 cm) bevinden zich in de console
* 2 muurplaten (tussenafstand instelbaar van 8 cm tot 38 cm), R 1/2” x Rp1/2”, voor de aansluiting van koud en warm water en de bevestiging van stopkranen
* in hoogte instelbare, draaibare afvoerbocht uit PE (ø50) met aansluitdichting (ø32) voor de uitgangsdiameter van de reukaflsuiter en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de waterafvoer te verminderen

# **Montageset met inbouwreukafsluiter voor (vaat)wasmachine**

* uitgerust met:
* glansverchroomde muurrozet en hoekaansluiting ø19/ø23 voor de afvoerslang
* muurplaat, R 1/2” x Rp1/2”, voor watertoevoer
* inbouwreukafsluiter uit PP met verticale uitgang (ø40) en aansluitdichting (ø40/ø56)

# **Montage-element voor inloopdouche, met afvoer in de muur, voor een vloeropbouw van minimaal 9 cm**

* het element bevat een reukafsluiter voor inloopdouche met afvoer in de muur die zich onder het niveau van de afgewerkte vloer bevindt
* eigenschappen van deze reukafsluiter:
* afvoerdebiet 0,8 l/s
* waterslot 5 cm, conform EN 1253
* met uitneembare haarvanger
* bijhorende sierplaat is verkrijgbaar in alpien wit, glansverchroomd, rvs en versie om te personaliseren
* geleverd met:
* afvoer-aansluitstuk in PE ø50
* dichtingsvlies voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor dunbedmortel, voor aansluiting met afdichtingssystemen
* aansluiting aan de waterafvoer: links of rechts van het element, keuze te maken voor de montage

# **Montage-element voor inloopdouche, met afvoer in de muur, voor een vloeropbouw van minimaal 6,5 cm**

* het element bevat een reukafsluiter voor inloopdouche met afvoer in de muur die zich onder het niveau van de afgewerkte vloer bevindt
* eigenschappen van deze reukafsluiter:
* afvoerdebiet 0,4 l/s
* waterslot 3 cm
* met uitneembare haarvanger
* bijhorende sierplaat is verkrijgbaar in alpien wit, glansverchroomd, rvs en versie om te personaliseren
* geleverd met:
* afvoer-aansluitstuk in PE ø40
* dichtingsvlies voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor dunbedmortel, voor aansluiting met afdichtingssystemen
* aansluiting aan de waterafvoer: links of rechts van het element, keuze te maken voor de montage

# **In diepte instelbare montageplaat (voor inbouwkraanwerk)**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 41 | , | 7 |  | cm |  |
| hoogte: | 30 | , | 5 |  | cm |  |

* de multiplex plaat is in de diepte instelbaar over 7 cm

# **Montagesteun voor opbouwkraanwerk**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 31 | , | 2 |  | cm | (met zijprofielen) |

* uitgerust met 2 muurplaten (tussenafstand 7,6 cm of 15,3 cm), R 1/2” x Rp1/2”, voor de aansluiting van koud en warm water en de bevestiging van de opbouwkraan

# **Beschrijving van de systeemcomponenten**

# **Profiel**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 3 | , | 2 |  | cm |  |
| hoogte: | 3 | , | 2 |  | cm |  |
| lengte: | 5 |  |  |  | m |  |

* verzinkt staal
* vierkant profiel met aan elke zijde een doorgaande zwaluwstaartgroef

# **Zelfklevende isolatie- en scheidingsband**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 5 |  |  | cm |  |
| lengte: | 30 |  | m |  |

* zelfklevend aan één zijde
* elastisch, voor het vermijden van ongecontroleerde vorming van scheuren
* materiaal: vinylschuimstof - voor de contactgeluidsontkoppeling tussen de afwerkingsplaten en de gebouwstructuur

# **Profielverbindingsstuk**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 1 | , | 9 |  | cm |  |
| hoogte: | 4 | , | 2 |  | cm |  |
| lengte: | 1 | , | 9 |  | cm |  |

* verzinkt
* vierkant koppelstuk dat aan elke zijde, over een afstand van 2 cm, in de te verbinden profieleinden dringt.

# **Profielverbinder**

* verzinkt
* bezit een vierkantige schacht die in het profiel van het sanitair installatiesysteem glijdt
* de kop, met een oppervlak van 3,2 x 3,2 cm, wordt door het indrukken van de hendel gekneld in een zijgroef van het profiel van het sanitair installatiesysteem
* uitgerust met inwendige veer die, bij het indrukken van het hendel, de schachtgeelte knelt in het profiel van het sanitair installatiesysteem.

# **Verbindingsstuk**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: |  |  |  | 3 |  | cm |  |
| hoogte: |  |  |  | 3 |  | cm |  |
| lengte: | 9 |  | - | 14 |  | cm | (afstand tussen profielen) |

* verzinkt
* bezit een beugel die de 2 in elkaar schuivende delen trapsgewijs blokkeert
* uitgerust met trapeziumvormige uiteinden, die perfect in de conisch gevormde groeven van het profiel van het sanitair installatiesysteem passen

# **Muurbevestiging**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: |  |  |  | 5 |  | cm |  |
| hoogte: |  |  |  | 5 |  | cm |  |
| lengte: | 6,5 |  | - | 26 |  | cm | (afstand tussen profielen) |

* verzinkt
* bezit een vleugelmoer die de 2 in elkaar schuivende delen blokkeert

# **Verbindingslus**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 3 |  |  |  | cm |  |
| lengte: | 13 |  |  |  | cm |  |
| dikte: | 0 | , | 4 |  | cm |  |

* verzinkt
* uitgerust met 2 metaalschroeven en moeren M8. De schroeven hebben een inbuskop en een trapeziumvormig uiteinde, dat perfect in de conisch gevormde groeven van het profiel van het sanitair installatiesysteem past.

# **Montagehoeksteun**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lengte: | 7 | , | 5 |  | cm | (zijde 1) |
| lengte: | 5 | , | 5 |  | cm | (zijde 2) |
| breedte: | 5 |  |  |  | cm | (zijde 1 en 2) |

* verzinkt
* beide zijden hebben 2 langsgleuven
* uitgerust met:
* houtschroef en plug
* metaalschroef en moer M8. De schroef heeft een inbuskop en een trapeziumvormig uiteinde, dat perfect in de conisch gevormde groeven van het profiel van het sanitair installatiesysteem past.

# **Geluidsisolatieplaat voor montagehoeksteun**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lengte: | 7 |  | cm |  |
| breedte: | 5 |  | cm |  |

* kurk – voor contactgeluidsontkoppeling tussen de montagehoeksteun en de gebouwstructuur
* uitgerust met 2 langsgleuven

# **Hoekaansluiting**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 9 | , | 3 |  | cm | (afstand tussen profielen bij een hoek van 0°) |
| lengte: | 7 | , | 5 |  | cm | (van beide benen) |
| hoogte: | 3 | , | 2 |  | cm | (van beide benen) |
| hoek: | max. |  | 1 | 8 | 0° |  |

* verzinkt
* uitgerust met:
* 2 houtschroeven en pluggen om direct aan een muur te bevestigen
* 2 metaalschroeven en moeren M8. De schroeven hebben een inbuskop en een trapeziumvormig uiteinde, dat perfect in de conisch gevormde groeven van het profiel van het sanitair installatiesysteem past.
* 2 benen die ook dienst doen als steun voor de gipsplaten (afwerking)
* vleugelmoer voor hoekinstelling

# **Montageset voor vrijstaande installatiewand**

* afmetingen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 10 |  | - | 17 |  | cm |  |
| hoogte: |  |  |  | 20 |  | cm |  |
| dikte: | 2 | , | 8 |  |  | cm | (afstand tussen profielen) |

* verzinkt
* uitgerust met:
* 4 metaalschroeven en 6 moeren M8. De schroeven hebben een inbuskop en een trapeziumvormig uiteinde, dat perfect in de conisch gevormde groeven van het profiel van het sanitair installatiesysteem past.
* 2 metalen ankers en bouten “zwaar gebruik”

# **Keilbout voor zware lasten**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diameter: | M8 |  |  |  |  |  |
| lengte: | 86 |  |  |  | mm |  |

# **Gipsplaat**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 60 |  |  |  | cm |  |
| hoogte: | 130 |  |  |  | cm |  |
| dikte: | 1 | , | 8 |  | cm |  |

* waterafstotend
* brandwerend

# **Gipsplaat voor wc-element**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 60 |  |  |  | cm |  |
| hoogte: | 130 |  |  |  | cm |  |
| dikte: | 1 | , | 8 |  | cm |  |

* waterafstotend
* brandwerend
* met gaten voor de aansluiting van de wc-pot
* met opening voor de toezichtsopening

# **Schroef met boorkop voor gipsplaat**

* afmetingen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diameter: | 3 | , | 5 |  | mm |  |
| lengte: | 35 |  |  |  | mm |  |

* uitgerust met boorkop

# **Plamuur**

* zak van 5 kg
* poedervormig
* gipsgebonden
* gemakkelijk met schuurpapier (100 – 80) te polijsten