# **Algemene beschrijving**

* montage-element voor hangbidet, voor montage in kamerhoge lichte wanden (vóorzetwanden of scheidingswanden)
* het montage-element is geschikt voor een vloeropbouw met een dikte van 0 tot 20 cm

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* het montage-element voor hangbidet is uit een blauw poedergelakt stalen C-profiel van   
  4 x 4 cm met een wanddikte van 2 mm
* de voetsteunen en voetsteunplaatjes zijn verzinkt
* afvoerbocht (ø50 mm) is van PE

# **Eigenschappen**

* het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast
* afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw met een dikte van 0 tot 20 cm
* een veermechanisme, voorgemonteerd in de voetsteunen, bezorgt ze een "anti-afglijmechanisme" en vergemakkelijkt zo de hoogteregeling tijdens de montage
* de rechthoekige voetsteunplaatjes zijn draaibaar, ze passen in metalen U-profielen van 5 en 7,5 cm (lichte wanden)
* de rechthoekige voetsteunplaatjes passen in het profiel van dezelfde fabrikant (systeemwanden)
* de kader van het montage-element heeft boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
* de tussenafstand van de 2 muurplaten (R 1/2” x Rp1/2”) is instelbaar van 8 cm tot 38 cm, zij dienen voor de aansluiting van koud en warm water en de bevestiging van stopkranen
* in hoogte instelbare, draaibare afvoerbocht uit PE (ø50) met aansluitdichting (ø32) voor de uitgangsdiameter van de sifon en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de waterafvoer te verminderen
* de bevestigingsgaten M12 (ophanging bidet) met een tussenafstand van 18 cm of 23 cm zijn voorzien in het montage-element

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 50 |  |  |  | cm |
| hoogte: | 82 |  |  |  | cm |
| dikte: | 10 |  |  |  | cm (afvoerbocht inbegrepen) |

# **Toebehoren**

* de muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen muurankers met langs voren traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven (M10) voor het instellen van de vóórwanddiepte tussen 13,5 en 20 cm (zonder afwerkingsplaten)
* de metalen muurankers van de bevestigingsset zijn 360° draaibaar

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

legende:

B = 50 cm (breedte)

H = 82 cm (hoogte)

T = 10 cm