# **Algemene beschrijving**

* wc-pot (hang-wc) met douche-arm, voor het reinigen met water van de anale en de vaginale zone van het lichaam, die voldoet aan de eisen van Belgaqua, aan de normen NBN EN 1717 en NBN EN 13077, en die een CE-markering heeft
* wc-pot zonder spoelrand: doordat het spoelwater een draaiende beweging maakt in de wc-pot, is de spoeling akoestisch geoptimaliseerd en hygiënisch
* wc-pot met geurextractie die de lucht afkomstig van de wc-pot via een keramische honingraatfilter zuivert
* wc-pot met droging waarvan de sterkte in 5 standen in te stellen is
* de witte zitting heeft een snel opwarmende zittingsring, de temperatuur is instelbaar
* de witte zitting heeft achter het deksel een witte of glansverchroomde band rondom de wc-pot, via de bovenzijde hiervan heeft men toegang tot de hoofdschakelaar

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* keramische diepspoel-wc-pot met vuilafstotend keramisch oppervlak
* de zitting is van kunststof

# **Eigenschappen**

* de aanwezigheidssensor detecteert de gebruiker
* de douchearm wordt voor elk gebruik met water gespoeld
* de douchearm reinigt met water op lichaamstemperatuur
* de douchearm wordt na elk gebruik met water gespoeld
* de productie van warm water via een hybride systeem met doorstroomverwarmer en waterverwarmer
* anale douche met dubbele douchekop
* voor het water de twee openingen van anale douche verlaat, wordt het in twee bollen geïnjecteerd en vermengd met lucht, waardoor een draaiende beweging ontstaat en een zachtere straal wordt verkregen
* aparte vaginale douchekop die in rustpositie onder de anale douchekop beschermd zit
* temperatuur van douchewater instelbaar
* douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
* douchearm positioneerbaar in vijf standen
* oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
* ontkalkingsprogramma
* droogarm is uitschuifbaar
* geurextractie met naloopfunctie
* gebruikersdetectie
* wc-zittingsring en wc-deksel met SoftClosing
* wc-deksel met SoftOpening
* activering van het oriëntatielicht bij nadering
* oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
* instellingen aanpasbaar met afstandsbediening of met een App van dezelfde fabrikant
* vier gebruikersprofielen programmeerbaar
* aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter keramische wc-pot
* aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
* externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
* externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 39 | , | 5 |  | cm |
| lengte: | 59 | , | 0 |  | cm |

# **Technische gegevens**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beschermingsklasse | : | I |
| Beschermingsgraad | : | IPX4 |
| Nominale spanning |  | 230 V AC |
| Netfrequentie | : | 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | : | 2000 W |
| Opgenomen vermogen energiespaarmodus / bij ingeschakelde verwarming | : | ≤ 0,5 W |
| Stromingsdruk | : | 50–1000 kPa |
| Bedrijfstemperatuur | : | 5–40 °C |
| Instelbereik watertemperatuur | : | 34–40 °C |
| Doucheduur | : | 30 - 50 s |
| Maximale belasting wc-zitting | : | 150 kg |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |



Foto's: glansverchroomde uitvoering links, witte uitvoering rechts