# **Algemene beschrijving**

Wastafel vervaardigd uit sanitair porselein zonder kraangat met overloop.

De overloop bevindt zich aan de achterzijde van de wastafel

De overloop is centraal voorzien en is verwerkt in het porselein

De wastafel heeft een bolvormig vooraanzicht met een vlakke rug voor een makkelijke wandmontage. Naar achter toe loopt de wastafel breder uit.

De hoogte van wastafel is van die aard dat de ophanging niet zichtbaar is langs de buitenzijde

Het kraanvlak is volledig vlak en er is geen kraangat voorzien

De binnenkant van de wastafel is volledig afgerond. Door de ronde hoeken wordt het onderhoud makkelijker.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Geëmailleerd: dikte van de email laag is 0.6µ

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

EN14688

Diepte: 44cm

Breedte: 55cm

Hoogte: 17.5cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Voor de plaatsing zijn montage gaten in de rug van de wastafel voorzien

# **Afbeelding**

