# **Algemene beschrijving**

# Ergonomische wastafel met centraal kraangat en overloop gemaakt van sanitair porselein met een maximale wateropname van 0.5%. De vormgeving van de wastafel is dermate aangepast voor het optimaal gebruik voor personen met beperkte mobiliteit. Waarbij de onderzijde van de wastafel volledig vlak is voor gebruik door personen in een rolstoel. Het design van de wastafel is afgerond vierkant en versmalt niet naar achter toe. de afvoeropening is achteraan gepositioneerd zodat men vooraan in de wastafel het water kan bufferen. De fabrikant is in het bezit van een certificaat ISO9001.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

Volgens norm EN14688

# **Eigenschappen**

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

Breedte: 55cm

Hoogte: 15cm

Diepte: 55cm

Kleur: wit

# **Plaatsing**

Bevestiging dmv 2 moeren (niet inbegrepen)

# **Afbeelding**

