# **Reservoir**

* gecertificeerd door Belgaqua
* kunststof spoelreservoir
* enkel verkrijgbaar in het wit
* inhoud: 9 liter
* hoeveelheid spoelwater: 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
* de bedieningstoets is rechts in het deksel geïntegreerd; de spoeling wordt geactiveerd door rechts op de toets te drukken
* mogelijkheid om de spoeling te onderbreken door links op de toets te drukken
* om condens te vermijden is het reservoir inwendig voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
* de wateraansluiting in messing van 3/8" kan links, rechts, of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
* het reservoir wordt geleverd met uitlijningsstrip en ophangbeugels voor de bevestiging van het reservoir tegen de wand

# **Vlotterkraan uit kunststof**

* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

# **Klok uit kunststof met overloop**

* de klok bezit 4 uitsparingen die kunnen dienen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Spoelbuis**

* men verbindt het reservoir met de wc door een urinebestendige spoelbuis   
  (Ø 50/44) in kunststof
* door een schroefkoppeling verbindt men reservoir en spoelbuis

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.