# **Algemene beschrijving­**

* buissifon van het "doorstroomtype"
* hoogte van het waterslot: 5 mm

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De sifon is vervaardigd uit witte PP-C. De muurrozet is van ABS. De dichtingen van EPDM.

# **Eigenschappen**

* de buissifon met diepe muurrozet is van het "doorstroomtype".
* de sifon is zelfreinigend
* het afvoerdebiet is > 0,6 l/s
* de sifon voldoet aan de kwaliteitseisen van de norm NBN EN 274-3
* de sifon roest niet
* met een spiegellas kunnen de buizen, met een wanddikte van 2mm, van de sifon verlengd worden
* telescopische hoogteregeling van de aansluitbuis van 0 tot 14 cm
* de horizontale afvoerbuis kan 23 cm korter gemaakt worden

# **Afmetingene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte: | 9 |  |  |  | cm (tussen middellijn afvoerbuis en onderkant   sifon) |
| aansluitdiameter: | 5/4" |  |  |  | (aansluitmoer voor de afvoerplug) |
| afvoerdiameter: | 32 |  |  |  | mm |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

legende:

G = 5/4" (aansluitmoer voor afvoerplug)

d = 32 mm (afvoerdiameter)