# **Algemene beschrijving**

Diepspoel hang wc gemaakt uit sanitair porselein met zichtbare sifon en bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 7cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig

Vooraan is de hang wc bolvormig en versmalt naar achter toe. Tegen de wand bevind zich een minimale opstaande rand De dorsale stukken, waar de vijsgaten zich bevinden, zijn vlak en vormen een licht afgeronde hoek met brede boord.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Sanitair porselein voorzien van een glas email laag

# **Eigenschappen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markering | Geharmoniseerde norm | nationale norm | Niet gehamoniseerde norm |
| CE | EN997 | NBN EN997 | EN33 |

Hoogte: 33.5cm

Breedte: 35.5cm

Diepte: 48cm

Glazuurdikte: 0.6mm

Waterslothoogte: 50mm

Inhoud Sifon: 1.2l

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op 400mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich op 65mm van de vloer en de afvoer op 22cm

# **Afbeelding**

