# **Description générale**

Le siège et le couvercle sont réalisés en matière Duroplast de haute qualité avec une résistance mécanique élevée. Testé avec une charge de 175 kg pendant 3 heures.

Le siège de wc est équipé de 4 tampons dont ceux de l’avant soutiennent la charge et ceux de l’arrière sont légèrement surélevés par rapport à la cuvette, ce qui procure une marge de sécurité en cas d’impact et charge élevée.

En position fermée le couvercle recouvre entièrement le siège et épouse parfaitement les contours de la cuvette. Les charnières sont en acier inoxydable sans mécanisme de fermeture softclose.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Siège et couvercle fabriqués en Duroplast

Charnières en acier inoxydable

# **Caractéristiques**

Haute résistance mécanique, suivant DIN19516

Haute résistance à la chaleur

Profondeur: 43.5 cm

Largeur: 35.5 cm

Hauteur: 4 cm (en position fermée)

Couleur: blanc

# **Placement**

Après le montage les charnières seront fixées par le dessus de la cuvette.

# **Illustration**

