# Commande d’urinoir avec bouton-poussoir - encastré

La commande d’urinoir avec bouton-poussoir est encastrée dans un boitier gros œuvre.

La commande d’urinoir se compose de 2 composants:

* un boîtier gros œuvre (15 x 15 cm) pour commande d’urinoir, intégré ou non dans un élément d’installation. (pour les éléments d’installation: voir cahier des charges Sanbloc, Duofix ou GIS)
* une commande d’urinoir avec bouton-poussoir

# Boîtier gros œuvre pour commande d’urinoir

Intégré ou non dans un élément d’installation.

* composants:
* dimensions:

hauteur : 15 cm

largeur : 15 cm

profondeur d’encastrement : 7 cm

* se compose de:
* une pièce d’amenée d’eau avec robinet à pointeau et filtre
* raccordement à l’eau ½”
* un dispositif afin de pouvoir rincer les tuyauteries lors de la phase gros œuvre
* une protection afin qu’il soit impossible de remplacer la vanne de rinçage avant de fermer complètement le robinet
* un dispositif pour le raccord en toute sécurité au réseau électrique, sur lequel est également fixée l’alimentation au réseau
* une protection gros œuvre pour protéger le boîtier gros œuvre pendant la phase gros œuvre

# Commande d’urinoir avec détection infrarouge

Commande d’urinoir avec bouton-poussoir, disponible en différents designs et couleurs.

## Propriétés

* fiable: la vanne magnétique est équipée de deux filtres
* le passage vers une commande d’urinoir automatique sur piles toujours possible
* verrouillage possible de la plaque de finition
* fonction réglable “rinçage automatique à intervalle régulier”

## Caractéristiques du produit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| puissance | : | moins de 12 N |
| matériel de la plaque de déclenchement | : | métal ou matière synthétique (en fonction du design choisi) |
| dimensions de la plaque de finition (l x h) | : | 13 x 13 cm |
| débit à 1 bar | : | 0,3 l/s |
| temps de rinçage | : | 4 / 8 / 12 s, réglable durant le montage |
| humidité relative de l’air | : | inférieure à 100 % |
| pression de service | : | 1 - 8 bar |
| température de l’eau max. | : | 30 °C |

## Fonctionnement

* le rinçage se déclenche lorsque l’utilisateur active le bouton-poussoir.

# Pose

Suivant les directives du fabricant.