# **Description générale**

* élément de montage pour lavabo, pour le montage dans des cloisons hauteur de pièce (cloisons en applique ou cloisons de séparation)
* l'élément de montage convient pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* l'élément de montage pour lavabo est fabriqué au moyen d'un profilé C de 4 x 4 cm ayant une épaisseur de 2 mm, en acier thermolaqué bleu
* les pieds supports et leurs plaquettes de base sont zingués
* le coude d'évacuation (ø50 mm) est en PE

# **Caractéristiques**

* le cadre rectangulaire de l’élément de montage est entièrement fermé et soudé
* pieds supports réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm
* un mécanisme à ressort, prémonté dans les pieds supports, rend ceux-ci "antidérapants" et facilite ainsi le réglage en hauteur durant le montage
* un point de repère facilite la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini
* les plaquettes rectangulaires de base des pieds supports sont pivotantes, elles entrent parfaitement dans les profilés de structures métalliques en U (cloisons) de 5 et de 7,5 cm
* les plaquettes de base des pieds support entrent parfaitement dans les profilés du même fabricant (pour systèmes de cloisons)
* le cadre de l'élément de montage dispose de trous de forage de ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
* support de fixation pour le montage du bec du robinet mural
* boîtier à encastrer, à droite du siphon à encastrer du lavabo, pour le montage de la commande, de la vanne et de l'alimentation électrique du robinet mural
* tuyaux de raccordement entre le boîtier à encastrer et le support de fixation pour le montage du bec du robinet mural
* coude d'évacuation réglable en hauteur et orientable en PE (ø50) avec joint de raccordement (ø32) pour le diamètre de sortie du siphon et collier d'évacuation avec revêtement pour réduire la transmission des vibrations lors de l'évacuation de l'eau
* les tiges filetées de fixations M8 (suspension du lavabo) avec un entraxe réglable de 5 cm à 38 cm sont prévues dans l'élément de montage

# **Dimensions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur : | 50 |  |  |  | cm |
| hauteur : | 130 |  |  |  | cm |
| profondeur : | 7 | , | 5 |  | cm (avec coude d'évacuation inclus) |

# **Caractéristiques**

* le set de fixation murale, pour la fixation de l'élément contre un mur, se compose de 2 béquilles métalliques murales avec vis de réglage (M10), ajustables en profondeur sans cran, par le devant; pour le réglage de la profondeur de la cloison en applique entre 13,5 et 20 cm (hors finition)
* les béquilles métalliques murales du set de fixation sont orientables sur 360°
* plaque de recouvrement, 16,4 x 16,4 cm, pour boîtier à encastrer, en matière synthétique; couleur : blanc

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

légende:

B = 50 cm (largeur)

H = 130 cm (hauteur)

T = 7,5 cm