# **Description générale**

Le lavabo pour robinetterie monotrou et équipé d’un espace de rangement à gauche est fabriqué en porcelaine sanitaire, avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 14688. L’appareil résiste à une charge statique de 150 kg pendant 1 heure.

Le lavabo a un design angulaire prononcé et a la même hauteur partout. La forme de la vasque est symétrique, arrondie à l’intérieur et n’a pas de trop-plein.

Le trou d’évacuation est positionée vers l’arriere avec un couvercle chromé. Le couvercle est prevu avec une grille pour attraper le cheveux

Le lavabo est pourvu d’une seconde couche d’émail.

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristiques**

Le lavabo résiste à une charge mécanique de 150kg pendant 1 heure.

CE

EN 14688

Profondeur: 48.4cm

Largeur: 90cm

Hauteur: 14.2cm

Couleur: blanc

# **Placement**

Via 3 trous de fixation à l’arrière du lavabo

# **Illustration**

