# **Réservoir**

* certifié par Belgaqua
* réservoir de chasse en matière synthétique
* disponible en blanc
* volume d'eau dans le réservoir: 9 litres
* le réservoir est pourvu du rinçage à 2 touches
* la quantité d'eau de rinçage dépend de la touche utilisée
* petite touche: 3 à 4 litres, selon le réglage lors du montage
* grande touche : 6 ou 9 litres, selon le réglage lors du montage
* les touches de déclenchement sont intégrées à droite dans le couvercle
* afin d'éviter la condensation, l'intérieur du réservoir est recouvert d'une couche isolante réalisée en une seule pièce et recouvrant tout le pourtour du réservoir jusqu'au-dessus du trop-plein
* le raccordement à l'eau en laiton fileté de 3/8" peut se placer à gauche, à droite ou à l'arrière du réservoir (à l'aide d'une pièce d'adaptation)
* la fixation sur la cuvette de WC est réalisée à l'aide de 2 boulons avec écrou papillon; les boulons ne sont pas en contact avec l'eau
* le fond du réservoir, solidaire du réservoir lui-même, est muni de glissières permettant les réglages longitudinaux et transversaux des boulons de fixation
* le réservoir est livré avec le matériel d'étanchéité

# **Robinet flotteur en matière synthétique**

* fonctionne selon le principe servo
* le robinet flotteur permet de régler le volume d'eau du réservoir
* grâce à sa fermeture progressive, le robinet flotteur assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB sous une pression de 3 bars)

# **Cloche en matière synthétique avec trop-plein**

* sans accessoires ou outillage, l'installation peut être réglée sur un grand rinçage de 6 ou 9 litres (quantité d'eau de rinçage de la grande touche)
* sans accessoires ou outillage l'installation peut être réglée sur un petit rinçage de 3 à 4 litres (quantité d'eau de rinçage de la petite touche)
* les parties de la cloche qui actionnent le petit rinçage sont facilement reconnaissables grâce à leur couleur verte
* la cloche est munie de 4 encoches prévues pour l'installation d'une commande à distance pneumatique
* le joint de cloche est en silicone

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant.