# **Description générale**

Urinoir à action siphonique fabriqué en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%, et conforme aux normes CE, EN 13407. Les fixations sont invisibles. L’urinoir a un dos plat destiné à un montage mural, avec un vase particulièrement saillant et un rebord de rinçage intégré. L’urinoir est adapté pour commande de rinçage encastrée.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Materiaux et caractéristiques**

# **Materiaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristiques**

Modèle mural avec bord de rinçage

Rinçage complet du rebord

Alimentation d’eau par l’arrière

Evacuation par l’arrière

Fixations invisibles

Largeur: 36 cm

Hauteur: 61 cm

Profondeur: 37 cm

# **Placement**

La fixation est assurée par deux crochets asymétriques recourbés qui se fixent par un mouvement pivotant sur les étriers fixés au mur ; pour ce faire, les fixations latérales invisibles sont serrées à l’aide d’une clé alène. Après cette opération, les fixations invisibles sont recouvertes de petits capuchons en plastique. Ces visseries et outils sont fournis par le fabricant de l’urinoir.

# **Illustration**

