# **Algemene beschrijving**

* rechthoekige scheidingswand
* waarbij de bovenkant schuin oploopt naar de muur toe
* waarbij de onderkant schuin afhelt naar de muur toe
* met afgeronde hoeken

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* de scheidingswand is van verhard polyurethaan schuim
* de bevestiging is van metaal

# **Eigenschappen**

* kleurvast (wit)
* bestand tegen urine
* verdoken bevestiging

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 42 |  |  |  | cm |
| hoogte: | 76 |  |  |  | cm |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |