# **Algemene beschrijving**

Rechthoekige uitgietbak met verhoogde achterkant en overloop. Uitgerust met een stootrand in kunststof.

De binnenzijde is rechthoekig hetgeen en voldoende breed voor de plaatsing van een emmer in de uitgietbak.

Centrale overloop voorzien

Voorzien voor installatie van emmerrooster (niet meegeleverd)

Het logo van de fabrikant is in een lichte kleur aangebracht op het produkt

# **Materialen en eigenschappen**

# **Materialen**

Brandklei

# {0>**Eigenschappen**

Kleur: wit

Lengte: 50 cm

Diepte: 39 cm

Hoogte: 33.5 cm

Couleru

# **Plaatsing**

Bevestiging dmv 2 ophanghaken (niet meegeleverd)

# **Afbeelding**

